**Návod pro aktualizaci přijímače GS7055**

Postup:

- USB flash disk by měl být prázdný
- Na USB disku vytvořte adresář IR\_UPGRADE\_X0A a do něj nakopírujte soubor GOSAT\_GS7055HDi\_L08.SDL (tato struktura je povinná)
- Vypněte přijímač hlavním vypínačem
- Připojte USB
- Zapněte přijímač
- Na obrazovce se objeví modrobílý obraz s průběhem aktualizace, která trvá 2-3min.
- Po aktualizaci přístroj naskočí do běžného režimu
- Nyní odpojte USB