**Návod pro aktualizaci přijímače GS7055**

Postup:  
  
- USB flash disk by měl být prázdný  
- Na USB disku vytvořte adresář IR\_UPGRADE\_X0A a do něj nakopírujte soubor GOSAT\_GS7055HDi\_L08.SDL (tato struktura je povinná)   
- Vypněte přijímač hlavním vypínačem  
- Připojte USB  
- Zapněte přijímač  
- Na obrazovce se objeví modrobílý obraz s průběhem aktualizace, která trvá 2-3min.  
- Po aktualizaci přístroj naskočí do běžného režimu  
- Nyní odpojte USB